**Procedura cancellazione originale per 840 D**

1. Posizionale il selettore S4 su 1
2. Premere il pulsante di RESET

2.a I led del CN (Sx) si spengono e resta acceso fisso solo POK ( rosso )

2.b I led del PLC (Dx) si spengono e si accende fisso il led PF (rosso ) e lampeggia PS (rosso )

ORA ABBIMO IL CN VUOTO ( DM STANDARD )

1. Riportare S3 a 0 ( zero )
2. Portare S4 su 2 e dopo 3 secondi portarlo sul 3

4.a ) I led del PLC PF si spegne e il PS resta fisso

1. Velocemente spostare il selettore S4 sulle posizioni 2 – 3 – 2
2. Riportare il selettore S4 in posizione 0
3. I led del PLC si spengono e resta acceso lampeggiante il PR

ORA ABBIAMO IL PLC VUOTO

Ricaricare i dati macchina e il PLC dall’archivio.

E’ possibile se necessario fare solo 1 delle due procedure. ( solo PLC o solo CN se necessario )